[C-14]* / [Be-10]*

0 10000 20000

[Be-10]*